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衡阳侨城文化旅游度假区一期建设项目
环境影响报告表的审批意见

衡阳侨城乐园旅游发展有限公司:
你公司报送的《衡阳侨城文化旅游度假区一期建设项目报告表（报批稿）》及专家技术评审意见等资料已收悉。我局原则同意该环境影响评价报告表，《报告表》可作为该项目建设和环境管理的依据。根据环境保护相关法律、法规及项目所在地的环境功能要求，经研究，批复如下：
一．项目工程主要建设内容：衡阳侨城文化旅游度假区一期建设项目位于湖南省衡阳市石鼓区来雁新城范围内，东至湘江北路，西至草后街，南至北三环，北至依石路。项目设置黄金海岸、丛林派对、异域圣殿、阿兹特兰等4大主题片区，为一座集都市娱乐、休闲度假、文化体验等业态为一体的玛雅主题水公园。拟投资120000万元，其中环保投资2400万元。项目规划用地面积176785m2，总建筑面积36087.91m2，主要建设内容为水上乐园及后勤区。
二、项目在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：
（一）、项目合理进行功能布局，将环评内容及环评批复等要求全面落实到项目的环保设计方案中，并在建设中全面落实好环保措施。
（二）、切实做好施工期的污染防治工作，合理安排施工作业时间，防止噪声扰民；规范操作，加强管理，采取洒水喷淋、清扫等措施减少施工扬尘污染。严格执行环评报告中提出的其他污染防治措施，确保污染物达标排放，加强对环保设施的监督管理及定期维护：
1、严格落实水污染防治措施: 项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员生活污水经化粪池预处理后用作农肥；施工废水应隔油沉淀处理后，全部回用于施工环节。运营期废水主要为主要为员工生活污水、游客淋浴废水、公厕废水、员工食堂废水、主题餐厅废水和水池娱乐废水。员工食堂废水、主题餐厅废水经隔油沉淀后，与员工生活污水、游客淋浴废水、公厕废水一起进入化粪池，经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入松木生活污水处理厂，最终排入湘江；水池娱乐用水经珍珠岩过滤系统过滤后循环使用，闭园时水池娱乐用水全部排空，水池娱乐排空的废水与其他废水一起进入化粪池处理，经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入松木生活污水处理厂，最终排入湘江。
2、加强大气污染防治:项目施工期废气主要为施工扬尘、装修产生的有机废气和施工机械柴油燃烧废气及车辆排放尾气。要求施工场地设置围挡，定期对工程施工现场进行洒水抑尘，安装车辆自动喷淋系统；施工机械及运输车辆应定期检修与保养；运输车辆使用无铅汽油等优质燃料；装修过程中应采用绿色原料，加强通风。运营期废气主要为餐饮油烟、备用发电机燃烧废气、公厕恶臭和停车场汽车尾气。餐饮油烟经油烟净化器处理后排放；备用发电机燃烧废气通过管道引至楼顶高空排放；公厕配备专门清洁人员，恶臭以无组织形式排放；停车场四周有绿化带，停车场汽车尾气以无组织形式排放。
3、严格落实噪声污染防治: 项目建设和施工单位应采取相应的噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响。合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，尽量选用低噪声的设备和工艺。运营期噪声主要来源于风机、空压机、游乐设施、备用发电机等配套设备的运行，通过采取选用设备采取减振措施、加设隔振垫等措施后能够做到场界达标。
4、加强施工期固体废物污染防治: 项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾统一交给环卫部门清运处理。运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和毛发过滤器收集的毛发。生活垃圾和毛发过滤器收集的毛发交由当地环卫部门统一清运处理。
三、项目应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施正常高效运行。
四、项目须按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设。项目竣工后严格执行环保“三同时”制度，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及时办理建设项目竣工环保验收手续后方可投入正式运营。
五、根据《排污许可管理办法（试行）》及相关法律法规，按总量控制要求，做好排污许可工作。
六、做好本项目环境防护距离内的相关控规工作，防护距离内禁止新建学校、医院、住宅等环境敏感点。
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